**Głowica czasowa**

Do armatury TEMPLOFLUX 3 do WC

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743765**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury spłukującej TEMPOFLUX 3 do WC.

Do zaworu spłukującego do WC montowanego podtynkowo samodzielnie lub na stelażu.

Z mechanizmem antyblokady.

Regulowany wypływ.

Czas wypływu ~7 s.