**Głowica czasowa**

Do armatury TEMPOFLUX do WC

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743763**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury TEMPOFLUX do WC.

Do podtynkowego bądź zaściennego zaworu spłukującego 3/4" do WC.

Czas wypływu ~7 s.