**Głowica czasowa**

Do armatury pisuarowej TEMPOFLUX

Czas wypływu ~3 s

Numer: **743778**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury pisuarowej TEMPOFLUX.

Do armatury z delikatnym uruchamianiem.

Do zaworu pisuarowego 1/2".

Czas wypływu ~3 s.

Regulowany wypływ.