**Zestaw naprawczy do mieszacza termostatycznego**

Do modelu PREMIX CONFORT

Woda zmieszana w temperaturze od 32 do 42°C

Numer: **753730**

Opis do specyfikacji

Zestaw naprawczy do mieszacza termostatycznego PREMIX CONFORT, produkowany od czerwca 2008.

Mechanizm z komórką termostatyczną.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Do modeli PREMIX CONFORT 3/4" lub 1".