**Zestaw naprawczy do głowicy WC**

Do armatury TEMPOCHASSE do WC

Czas wypływu ~7 s

Numer: **753779**

Opis do specyfikacji

Zestaw naprawczy do czasowego zaworu spłukującego TEMPOCHASSE do WC.

Do mechanizmów z siedziskiem Ø18.

Do głowicy natynkowego zaworu spłukującego do WC, czas wypływu ~7 s.