**Ognioodporny stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC**

Do zaworu TEMPOFLUX 3

Samonośny, do ściany od 53 do 105 mm

Numer: **565065DE**

Opis do specyfikacji

Stelaż samonośny do podwieszanego WC, zestaw 1/2.

Szczelność ogniowa: 60 min - klasa odporności ogniowej EI60.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, z szerokimi stopkami do mocowania na posadzce nośnej:

- Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m).

- Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55 i kołnierzem pęczniejącym dla ochrony przeciwpożarowej.

- Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji i kołnierzem pęczniejącym dla ochrony przeciwpożarowej.

- Zgodny z przepisami przeciwpożarowymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. i wymogami francuskiej normy NF D12-208.

- Do ścian pełnych o grubości od 53 do 105 mm (minimum poczwórna płyta GK 12,5 mm + płytki).

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa z kołnierzem pęczniejącym i zestawem przeciwpożarowym:

- Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.

- Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 763000.