**Głowica termostatyczna do baterii natryskowych**

Sekwencyjna głowica termostatyczna SECURITHERM

Do serii H9631/H9633

Numer: **N962**

Opis do specyfikacji

Sekwencyjna głowica termostatyczna do podtynkowych, termostatycznych baterii natryskowych.

Głowica SECURITHERM do baterii z serii H9631/H9633.