**Głowica termostatyczna do natrysku**

Sekwencyjna głowica termostatyczna SECURITHERM

Do serii H9630/H9640

Numer: **N963**

Opis do specyfikacji

Sekwencyjna głowica termostatyczna do natynkowych, termostatycznych baterii natryskowych.

Głowica SECURITHERM do baterii z serii H9630/H9640.

Zastępuje głowicę N9630.