**Podzespół do stojącej baterii dwuotworowej**

Bateria bez wylewki

Numer: **G6559**

Opis do specyfikacji

Podzespół do zestawów do mycia wstępnego ze stojącą baterią dwuotworową i do samodzielnych stojących baterii dwuotworowych.

Do zestawów do mycia wstępnego nr G6532 i G6533 oraz do dwuotworowych baterii gastronomicznych nr G65602 i G65603.

Chromowany mosiądz.