**Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej**

Do stojącej armatury umywalkowej TEMPOMIX

Czas wypływu ~7 s

Numer: **753795**

Opis do specyfikacji

Zestaw naprawczy do głowicy stojącej armatury umywalkowej TEMPOMIX.

Czas wypływu ~7 s.