**Głowica czasowa**

Do armatury natryskowej TEMPOMIX

Czas wypływu ~30 s

Numer: **743789**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do jednouchwytowych baterii natryskowych TEMPOMIX (nowy design).

Czas wypływu ~30 s.