**Elektrozawór**

Do natrysków i pisuarów

ZZ1/2" - 6 V - Z filtrem

Numer: **495615**

Opis do specyfikacji

Elektrozawór z filtrem.

Do armatury z serii TEMPOMATIC do pisuarów i SECURITHERM do natrysków.

Przyłącza Z1/2".

Wymiary: 64 x 50 mm.