**Zestaw naprawczy do głowicy natryskowej**

Do armatury natryskowej TEMPOMIX

Czas wypływu ~30 s

Numer: **753790**

Opis do specyfikacji

Zestaw naprawczy do głowic armatury natryskowej TEMPOMIX.

Czas wypływu ~30 s.