**Głowica czasowa**

Do armatury umywalkowej TEMPOSTOP i TEMPOMIX 2 TC/na drążek

Czas wypływu ~7 s - System antyblokady AB

Numer: **743205**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej TEMPOSTOP i TEMPOMIX 2 na drążek lub w wariancie TC - do montażu w szachcie technicznym.

Czas wypływu ~7 s.