**Głowica czasowa**

Do armatury umywalkowej/pisuarowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~7 s - System antyblokady AB

Numer: **743105**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej/pisuarowej TEMPOSTOP.

Czas wypływu ~7 s.