**Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej**

Do armatury umywalkowej/pisuarowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~7 s - System antyblokady AB

Numer: **753105**

Opis do specyfikacji

Zestaw naprawczy do głowic armatury umywalkowej/pisuarowej TEMPOSTOP.

Czas wypływu ~7 s.

System antyblokady AB.

Do modeli wyprodukowanych do 2022.