**Głowica czasowa**

Do armatury umywalkowej TEMPOSTOP 2 i TEMPOMIX 2

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743907**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej TEMPOSTOP 2 i TEMPOMIX 2.

Czas wypływu ~7 s.

Do baterii z serii 700xxx i zaworów z serii 702xxx.