**Bateria czasowa TEMPOSOFT MIX 2**

Delikatne uruchamianie

Standardowa dźwignia zmiany temperatury

Numer: **742520**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria czasowa do umywalki.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~15 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.