**Składane siedzisko natryskowe z podporą**

Pełne, składane siedzisko do montażu ściennego

Konstrukcja aluminium epoksyd biały

Numer: **510405**

Opis do specyfikacji

Składane siedzisko natryskowe z podporą.

Siedzisko natryskowe dla osób niepełnosprawnych.

Antypoślizgowe, pełne siedzenie z polipropylenu o wysokiej odporności.

Siedzenie łatwe do czyszczenia i wygodne.

Składana podpora z prowadnicą na zawiasach.

Konstrukcja z białej aluminiowej rury Ø25 x 2 mm.

Niewidoczne mocowania.

Wymiary: 410 x 360 x 480 mm.

Wymiary po złożeniu: 85 mm.

Wysokość siedzenia: 480 mm.

Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Mocowane na ścianie, składane siedzisko z 30-letnią gwarancją. Znak CE.