**3-funkcyjny moduł do instalacji za lustrem**

Suszarka do rąk oraz elektroniczny dozownik mydła i zawór

Do montażu w szafce za lustrem, zasilanie sieciowe

Numer: **510203I**

Opis do specyfikacji

3-funkcyjny moduł: automatyczna suszarka do rąk oraz elektroniczny dozownik mydła i zawór.

Bezdotykowe działanie dla jeszcze lepszej higieny: dozownik mydła, zawór i suszarka do rąk z automatyczną detekcją dłoni przez komórkę na podczerwień.

Łatwa i szybka instalacja:

- Do zabudowy w szafce. Mocowanie płyty od tyłu i po bokach. Płyta z Inoxu 304 o grubości 1,2 mm.

- Jedno podłączenie elektryczne dla wszystkich elementów: zasilanie sieciowe 230 V / 50-60 Hz.

- Przyłącze wody Z3/8".

- Dostarczany ze śrubami ze stali nierdzewnej do ścian betonowych lub drewnianych wzmocnień.

3-funkcyjny moduł:

Elektroniczny dozownik mydła:

- Pompa dozująca z ochroną przed marnotrawstwem.

- Zbiornik o dużej pojemności: 5 litrów.

- Przystosowany do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance.

Elektroniczny zawór do umywalki\*:

- Elektrozawór antystagnacyjny.

- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

- Antyosadowe sitko wypływowe.

- Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

- Zawór odcinający.

Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza:

- Ultraszybkie suszenie.

- Prędkość powietrza: 360 km/h. Przepływ powietrza: 36 l/s.

- Niskie zużycie energii: 704 W.

- Poziom hałasu: 74 dBA.

- Klasa I, IP23.

- 3 lata gwarancji.

Dostarczany z samoprzylepnymi piktogramami wskazującymi lokalizację poszczególnych funkcji na lustrze/szafce: dozownika mydła, zaworu i suszarki.

Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem DELABIE.

Antyblokada: automatyczne wyłączenie w przypadku ciągłego użycia.

Wymiary: 561 x 183 x 381mm.

Waga: 6,1 kg.

30 lat gwarancji.

CE.

\*Należy przewidzieć mieszacz PREMIX.