**Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC TC**

Zasilanie sieciowe

Zaścienny 190 mm - Gładkie wnętrze - L.205 mm

Numer: **379DERB**

Opis do specyfikacji

Zaścienny, elektroniczny zawór umywalkowy w czarnym matowym wykończeniu, do montażu w szachcie technicznym.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe 230/12 V z transformatorem.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Spłukiwanie okresowe z możliwością regulacji (fabrycznie nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności na aktywną podczerwień umieszczony optymalnie na końcu wylewki.

Filtr i elektrozawór Z3/8".

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wykończenie z czarnego matowego chromu.

Wylewka L.205 mm do instalacji zaściennej ≤ 190 mm w szachcie technicznym.

Kabel od detektora L.120, wężyk zasilający i mocowanie zgrupowane w jednym otworze.

Antyblokada wypływu.

Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.