**Zawór czasowy TEMPOGENOU**

Uruchamiany udem

Model prosty

Numer: **735000**

Opis do specyfikacji

Zawór czasowy do umywalki, uruchamiany udem.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wzmocniony drążek.

Ścienna rozeta mocująca z mosiądzu wzmocniona 4 śrubami z Inoxu.

Zawór na wodę zimną lub zmieszaną.

Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu.

Model prosty z dopływem liniowym.

30 lat gwarancji.