**Elektrozawór**

Do armatury umywalkowej TEMPOMATIC 3 (starszy design)

Z regulacją wypływu - Z28 - 6 V

Numer: **479651**

Opis do specyfikacji

Elektrozawór z tłokiem i regulowanym wypływem.

Do armatury z serii TEMPOMATIC 3 (starszy design).

Działa na zasilanie 6 V.

Wymiary: 35 + 38 mm, Z28 x 1,0.