**Niska kolumna do mycia wstępnego**

Z zaworem czerpalnym i teleskopową wylewką

Numer: **433402**

Opis do specyfikacji

Niska kolumna H.516 mm do mycia wstępnego, z mosiądzu.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200-290.

Kolumna przystosowana do intensywnego użytku w kuchniach profesjonalnych.