**Czasowy zestaw natryskowy TEMPOSTOP TC z 2 przyciskami**

Czasowy - Model z antyblokadą AB

Prowadnica zaścienna 200 mm - AB - 2 przyciski

Numer: **747210**

Opis do specyfikacji

Czasowy zestaw natryskowy do montażu w szachcie technicznym.

Zawór czasowy TEMPOSTOP Z1/2".

Do ścian ≤ 200 mm.

Czas wypływu ~15 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

2 przyciski: 1 do wody zmieszanej i 1 do wody zimnej.

Odporna na wandalizm, chromowana wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Przyciski z chromowanego metalu.

Niewidoczne mocowanie i kołek antyobrotowy.

Możliwość skrócenia gwintowanych prowadnic.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

30 lat gwarancji.