**Przegroda do pisuaru rynnowego L**

Inox 304 satynowy - H. 1020 mm

Numer: **100910**

Opis do specyfikacji

Przegroda do pisuaru rynnowego L do zabudowy.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 3 mm.

Do zamocowania bezpośrednio na pisuarze w dowolnym miejscu.

Do zamontowania bezpośrednio na rynnowych pisuarach L do zabudowy nr 130200, 130210 i 130220.

Waga: 3,90 kg.

30 lat gwarancji.