**Przegroda do pisuaru rynnowego LP**

Inox 304 satynowy - H. 770 mm

Przegroda do pisuaru rynnowego LP

Numer: **100920**

Opis do specyfikacji

Przegroda do stojącego pisuaru rynnowego LP.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 3 mm.

Do zamocowania bezpośrednio na pisuarze w dowolnym miejscu.

Do zamontowania bezpośrednio na stojących pisuarach rynnowych LP nr 130300, 130310 et 130320.

Waga: 2,75 kg.

30 lat gwarancji.