**Wzmocnienie do umywalki chirurgicznej**

Inox 304

Numer: **100409**

Opis do specyfikacji

Wzmocnienie do umywalki chirurgicznej.

Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1 mm.

Pozwala usztywnić tylną ściankę umywalki chirurgicznej. Do instalacji na wysokości otworów na armaturę.

Należy je przykleić do tylnej ścianki umywalki chirurgicznej za pomocą będącej w zestawie dwustronnej taśmy klejącej.

Waga: 1 kg.

30 lat gwarancji.