**Element montażowy do przyłączy podtynkowych TEMPOMATIC MIX 4**

Do baterii TEMPOMATIC MIX 4 na baterie - Zestaw 1/2

Numer: **484612**

Opis do specyfikacji

Element montażowy do przyłączy podtynkowych, zestaw 1/2.

Do ściennych modeli baterii TEMPOMATIC MIX 4 na wodę ciepłą i zimną z podtynkowymi przyłączami wody.

Do modeli zasilanych zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.

Montaż uniwersalny (profile, ściany pełne, panele).

Odpowiedni do ścianek działowych o grubości do 35 mm.

Umożliwia bezpieczne przepłukanie instalacji bez narażania elementów wrażliwych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z baterią 493506 lub 493406.