**Moduł elektroniczny**

Do armatury spłukującej TEMPOMATIC Dual Control do WC

Głowica i elektrozawór

Numer: **461032Y**

Opis do specyfikacji

Moduł elektroniczny: głowica i elektrozawór.

Podwójne uruchamianie Dual Control.

Przyłącze: 1" 1/4.

Wymiary: Ø4

Do armatury spłukującej TEMPOMATIC Dual Control do WC.