**Sekwencyjna mechaniczna bateria ścienna do umywalki**

Sekwencyjna bateria mechaniczna z ruchomą wylewką

Z mimośrodami standardowymi

Numer: **2436S**

Opis do specyfikacji

Ścienna, sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki.

Sekwencja w zakresie 90°: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.

Płaska, ruchoma wylewka dolna L.200 mm z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Głowica ceramiczna Ø35 mm.

Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności na wodę (ograniczają nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Uchwyt Higiena L.200 mm.

Dostarczana z 2 standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

30 lat gwarancji.