**Złączka antystagnacyjna**

Do automatycznego opróżnienia węża
natryskowego i słuchawki natr.

Numer: **880**

Opis do specyfikacji

Złączka antystagnacyjna do automatycznego opróżnienia wężanatryskowego i słuchawki natryskowej.

Zapobiega stagnacji wody i ogranicza proliferację bakterii.

Przyłącze W½" z filtrem-uszczelką do podłączenia na dolnym przyłączu armatury.

Przyłącze do węża natryskowego Z½".

Do połączenia z krótkim wężem natryskowym 834T3 lub 836T3.