**Uchwyt na suwaku do słuchawki, do poręczy natr. Ø25 i Ø32, błyszczący**

Chromowany metal

Numer: **4110P**

Opis do specyfikacji

Uchwyt na suwaku z chromowanego metalu do słuchawki natryskowej.

Chromowany metal.

Mocowany na poręczy osobno, może być dodany po jej zainstalowaniu.

Ruchomy uchwyt do słuchawki natryskowej.

Ergonomiczny uchwyt.

Do poręczy natryskowej Ø25 i Ø32.

30 lat gwarancji.