**Korek KLIK-KLAK (ON/OFF)**

Korek umywalkowy 1"1/4

Numer: **581000**

Opis do specyfikacji

Korek umywalkowy Z1"1/4, na przycisk Inox, swobodny przepływ wody.

Zalecany do umywalek wyposażonych w armaturę elektroniczną lub czasową oraz do umywalek z przelewem.

Otwarcie/zamknięcie poprzez naciśnięcie na kopułę korka.