**Uchylna poręcz łukowa Inox błyszczący L. 650 mm**

Inox błyszczący UltraPolish

Ø32

Numer: **510160P**

Opis do specyfikacji

Uchylna poręcz łukowa Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Poręcz do WC lub natrysku.

W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.

Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się.

Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadająca.

Poręcz uchylna z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Wymiary: 650 x 230 x 105 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji. Znak CE.