**Mocowanie do drążka do zasłon prysznicowych**

Do rur Ø20

Numer: **2392**

Opis do specyfikacji

Zestaw dwóch płytek mocujących do drążków do zasłon prysznicowych Ø20.

Do zamontowania modułowego drążka do zasłon prysznicowych.

Niewidoczne mocowania płytek z Inoxu 304.

Z końcówkami na wcisk.

Dostarczane z 4 śrubami 4 x 30 i 4 kołkami.

30 lat gwarancji.