**Zestaw natryskowy z 1-strumieniową słuchawką**

Drążek Ø25

Numer: **806**

Opis do specyfikacji

Zestaw natryskowy z 1-strumieniową słuchawką natryskową.

- Chromowany drążek natryskowy Ø25 ze stali nierdzewnej z możliwością skrócenia, całkowita długość 580 mm i rozstaw 540 mm.

- Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej, ruchomy z regulacją wysokości.

- Chromowana mydelniczka.

- Wąż BICOLOR PVC jakość spożywcza, metalowo-plastikowy gładki L.1,50 m (nr 834T1).

- 1-strumieniowa, antyosadowa słuchawka natryskowa Ø100, chromowany ABS: strumień deszcz (nr 815).

- Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).