**Wąż natryskowy Inox**

Podwójne wzmocnienie WW½"

L.1,50 m

Numer: **832T1**

Opis do specyfikacji

Wąż natryskowy WW½" ze stali nierdzewnej L.1,50 m.

Podwójne wzmocnienie Inox do intensywnego użytkowania z nakrętkami chroniącymi przed skręcaniem od strony natrysku.

Wewnętrzna rurka z PVC, jakość spożywcza zgodnie z normą europejską PN-EN 1113.

Nakrętki stożkowe ½" z chromowanego mosiądzu.

Odporny na rozciąganie (50 kg), skręcanie i zaginanie.