**1-strumieniowa, antyosadowa słuchawka natryskowa**

Ø100, antyosadowa

Numer: **815**

Opis do specyfikacji

Słuchawka natryskowa Z1/2" Ø100.

Słuchawka natryskowa z chromowanego ABS-u.

1-strumieniowa: strumień deszczowy.

Ręczny system antyosadowy: osad z kamienia można usunąć pocierając o wypustki.