**Myjka szpitalna z armaturą**

Z zaworem odcinającym Z1/2"

Spryskiwacz na przycisk

Numer: **D275058**

Opis do specyfikacji

Kompletna myjka szpitalna z zaworem odcinającym z głowicą ceramiczną.

Zintegrowana blokada antyskażeniowa i zawór zwrotny.

Nieprzezroczysty, biały wąż zbrojony z PVC WW1/2", L.0,80 m.

Spryskiwacz na przycisk.

Haczyk ścienny z chromowanego mosiądzu.

30 lat gwarancji.