**Ruchoma wylewka „C”**

L.200 mm, H.200 mm

Stojąca

Numer: **967202**

Opis do specyfikacji

Wylewka „C”, Z½".

L.200 mm, H.200 mm.

Mocowanie przeciwnakrętką.

Chromowany mosiądz.

Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

30 lat gwarancji.