**Nieruchoma wylewka z rozetą**

L.120 mm

Zaścienna 165 mm

Numer: **947151**

Opis do specyfikacji

Wylewka Ø32 Z½".

L.120 mm.

Do instalacji zaściennej ≤ 165 mm z kołkiem antyobrotowym.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Lity, chromowany mosiądz.

Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

30 lat gwarancji.