**Mieszacz wstępny Compact**

Do umywalki ½″

Numer: **200000**

Opis do specyfikacji

Montaż pod umywalką.

Niklowany korpus ZW½".

Dostępne do sprawdzenia zawory zwrotne i filtry.

30 lat gwarancji.