**Zestaw natryskowy TEMPOSOFT 2**

Czasowy

Natynkowy, wylewka TONIC JET

Numer: **747801**

Opis do specyfikacji

Czasowy, natynkowy zestaw natryskowy:

Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 Z½" do zasilania z dołu w wodę zmieszaną.

Instalacja ścienna.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa TONIC JET chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Lity, chromowany mosiądz.

Wzmocnione kolumna łącząca Ø16 i obręcz mocująca (mocowanie dostarczonym wspornikiem ze śrubami).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.