**Wylewka natryskowa GYM**

Antyosadowa

Podwieszana

Numer: **716000**

Opis do specyfikacji

Antyosadowa, nieruchoma, podwieszana wylewka natryskowa:

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Automatyczny regulator wypływu.

Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia.

Lity, chromowany mosiądz.

Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.

Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń).

Przyłącze W½".

30 lat gwarancji.