**Wylewka natryskowa GYM CONFORT**

Z sitkiem

Podwieszana, Ø68

Numer: **711002**

Opis do specyfikacji

Podwieszana, ruchoma wylewka natryskowa.

Antyosadowa.

30 l/min przy 3 barach bez ogranicznika wypływu.

EXTRA W½″, Ø68.

30 lat gwarancji.