**Przeciwnakrętka**

Na 3 śruby

W1/2"

Numer: **826315**

Opis do specyfikacji

Przeciwnakrętka W1/2" z surowego mosiądzu.

Do zaworów lub wylewek zaściennych 1/2" montowanych w szachcie technicznym.

Kołnierz wzmacniający do umieszczenia za ścianką działową lub pod umywalką.

3 śruby ze stali nierdzewnej.

Dostarczana z podkładką Ø44.

30 lat gwarancji.