**Klin narożny**

Do pisuarów ALLIA i VILLEROY BOCH

L.45 mm

Numer: **770045**

Opis do specyfikacji

Klin narożny L.45 mm.

Do zaworów spłukujących TEMPOSTOP (nr 777000) i TEMPOSOFT 2 (nr 778800).

Do pisuarów narożnych ALLIA Aubagne 3640 i Satolas 43610 lub VILLEROY BOCH Troja 7540.

30 lat gwarancji.