**Rura spłukująca**

Do miski ustępowej WC z TEMPOFLUX ¾"

Inox

Numer: **766002**

Opis do specyfikacji

Rura do spłukiwania miski ustępowej.

Do natynkowych modeli TEMPOFLUX 1.

Zagięta rura Ø28 z błyszczącego Inoxu, z obręczą bez nakrętki.

Z elementem łączącym Ø28/55 z kołnierzem.

30 lat gwarancji.