**Spryskiwacz do płukania oczu**

Sztorcowy - 1-strumieniowy

Uruchamiany na spust

Numer: **9140C**

Opis do specyfikacji

Ścienny, 1-strumieniowy spryskiwacz do płukania oczu.

Dysza wyposażona w osłonkę ochronną z zielonego ABS-u, która jest automatycznie odrzucana przy uruchamianiu wypływu.

Wypływ uruchamiany naciśnięciem na spust.

Automatyczne zamknięcie wypływu po zwolnieniu spustu dzięki sprężynie.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Napowietrzacz z podwójnym filtrem z Inoxu.

Ergonomiczny uchwyt i spust z zielonego polipropylenu.

W zestawie znormalizowana tabliczka informacyjna: „OCZOMYJKA”.

Wąż L.1,50 m 15 x 100, 1/2".

30 lat gwarancji.